|  |  |
| --- | --- |
| Frequency MHz | Power dBm |
| 12 | -52.7 |
| 36 | -52.1 |
| 60 | -60.6 |
| 84 | -58.1 |
| 108 | -65.3 |
| 132 | -70.8 |
| 156 | -67.5 |
| 180 | -69.6 |
| 204 | -67.7 |
| 228 | -74 |