|  |  |
| --- | --- |
| Frequency MHz | Power dBm |
| 12 | -75.2 |
| 36 | -78.1 |
| 60 | -86.4 |
| 84 | -85.2 |
| 108 | -90.5 |
| 132 | -92.8 |
| 156 | -84.3 |
| 180 | -83.0 |
| 204 | -78.1 |
| 228 | -81.2 |