|  |  |
| --- | --- |
| Fre MHz | Power dBm |
| 12 | -48.6 |
| 36 | -50.3 |
| 60 | -42.8 |
| 84 | -48.3 |
| 108 | -44 |
| 132 | -53.7 |
| 156 | -51.1 |
| 180 | -46.3 |
| 204 | -47.3 |